|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  | **Назначение**  | **Фасовка**  | **Цена** **с НДС**  |
| **ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ – КРОВЛИ, БАССЕЙНЫ, РЕЗЕРВУАРЫ, ПОДЗЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, ТОННЕЛИ, ФУНДАМЕНТЫ**  |
| **Гипердесмо®** | Полиуретановая однокомпонентная мастика. После отверждения превращается в высокоэластичное прочное резиноподобное покрытие. Применяется для строительства новых и реконструкции старых кровель (плоских, скатных), гидроизоляции бассейнов, резервуаров, подземных сооружений, сантехнических помещений, фундаментов, гидроизоляции мостов под горячий асфальт.  | 25 кг  | 5,6 €/кг  |
| 6 кг  | 6,1 €/кг  |
| 1 кг  | 7,5 €/кг  |
| **Гипердесмо®- PB**  | Полиуретановая мастика на базе Гипердесмо с добавкой полимербитума для улучшения адгезии к битумным основаниям.  | Комплект 40 кг  | 5,0 €/кг  |
| **Гипердесмо®- F**  | Водоразбавляемая полиуретановая мастика на базе Гипердесмо. Применима на влажных основаниях. Может наноситься слоем до 2 мм за один проход.  | 25 кг  | 5,6 €/кг  |
| **Гипердесмо®-Polyurea-2K**  | Полимочевина в виде мастики. Наносится кистью, валиком, распылением. Отверждается через 1-2 часа после нанесения. Покрытие эластичное и сверхпрочное. Применяется для гидроизоляции кровель, стен, бассейнов, подземных сооружений, резервуаров.  | 20 кг  | 8,0 €/кг  |
| **Гипердесмо®- Т**  | Прозрачная полиуретановая мастика для гидроизоляции и химической защиты декоративных покрытий, мозаики. Может наноситься слоем до 1 мм за один проход.  | 25 кг  | 9,0 €/кг  |
| **Гипердесмо®-2K-W**  | Полиуретановая мастика. Применяется для гидроизоляции стальных и бетонных резервуаров в том числе для пищевых продуктов.  | 5 кг, 20 кг  | 5,8 €/кг  |
| **Рабберфлекс®- 55**  | Полиуретановая однокомпонентная мастика. Применяется для гидроизоляции подземных сооружений, тоннелей, фундаментов, гаражей, внешней гидроизоляции подвалов; в качестве гидроизоляции под стяжку, а так же для сантехнических помещений.  | 25 кг  | 5,2 €/кг  |
| **ПРАЙМЕРЫ**  |
| **Аквадюр**  | Водорастворимый эпоксидный праймер для бетона под полиуретановые и эпоксидные покрытия. Придает водоотталкивающие свойства, износостойкость. Применяется на влажных поверхностях.  | Комплект 5+15 кг  | 8,5 €/кг  |
| Комплект 1+3 кг  | 8,9 €/кг  |
| **Праймер** **Универсал–2K-4060**  | Полиуретановый праймер без растворителя для загрязненных, влажных и пыльных оснований.  | Комплекты 4 кг, 15 кг  | 6,5 €/кг  |
| **Жидкий цинк**  | Грунт-протектор коррозии на базе акрилового связующего. Содержит 95% металлического цинка. Обеспечивает катодную защиту металла. Может использоваться как самостоятельное покрытие.  | 18 кг  | 7,2 €/кг  |
| **Праймер НС**  | Полиуретановый наполненный праймер для очень гладких либо сильно шероховатых оснований. Отлично запечатывает поры и обеспечивает высокую адгезию.  | Комплект 8 кг  | 6,0 €/кг  |