|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Назначение** | **Фасовка** | **Цена**  **с НДС** |
| **ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ – КРОВЛИ, БАССЕЙНЫ, РЕЗЕРВУАРЫ, ПОДЗЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, ТОННЕЛИ, ФУНДАМЕНТЫ** | | | |
| **Гипердесмо®** | Полиуретановая однокомпонентная мастика. После отверждения превращается в высокоэластичное прочное резиноподобное покрытие. Применяется для строительства новых и реконструкции старых кровель (плоских, скатных), гидроизоляции бассейнов, резервуаров, подземных сооружений, сантехнических помещений, фундаментов, гидроизоляции мостов под горячий асфальт. | 25 кг | 5,6 €/кг |
| 6 кг | 6,1 €/кг |
| 1 кг | 7,5 €/кг |
| **Гипердесмо®- PB** | Полиуретановая мастика на базе Гипердесмо с добавкой полимербитума для улучшения адгезии к битумным основаниям. | Комплект  40 кг | 5,0 €/кг |
| **Гипердесмо®- F** | Водоразбавляемая полиуретановая мастика на базе Гипердесмо. Применима на влажных основаниях. Может наноситься слоем до 2 мм за один проход. | 25 кг | 5,6 €/кг |
| **Гипердесмо®-Polyurea-2K** | Полимочевина в виде мастики. Наносится кистью, валиком, распылением. Отверждается через 1-2 часа после нанесения. Покрытие эластичное и сверхпрочное. Применяется для гидроизоляции кровель, стен, бассейнов, подземных сооружений, резервуаров. | 20 кг | 8,0 €/кг |
| **Гипердесмо®- Т** | Прозрачная полиуретановая мастика для гидроизоляции и химической защиты декоративных покрытий, мозаики. Может наноситься слоем до 1 мм за один проход. | 25 кг | 9,0 €/кг |
| **Гипердесмо®-2K-W** | Полиуретановая мастика. Применяется для гидроизоляции стальных и бетонных резервуаров в том числе для пищевых продуктов. | 5 кг, 20 кг | 5,8 €/кг |
| **Рабберфлекс®- 55** | Полиуретановая однокомпонентная мастика. Применяется для гидроизоляции подземных сооружений, тоннелей, фундаментов, гаражей, внешней гидроизоляции подвалов; в качестве гидроизоляции под стяжку, а так же для сантехнических помещений. | 25 кг | 5,2 €/кг |
| **ПРАЙМЕРЫ** | | | |
| **Аквадюр** | Водорастворимый эпоксидный праймер для бетона под полиуретановые и эпоксидные покрытия. Придает водоотталкивающие свойства, износостойкость. Применяется на влажных поверхностях. | Комплект  5+15 кг | 8,5 €/кг |
| Комплект  1+3 кг | 8,9 €/кг |
| **Праймер**  **Универсал–2K-4060** | Полиуретановый праймер без растворителя для загрязненных, влажных и пыльных оснований. | Комплекты 4 кг, 15 кг | 6,5 €/кг |
| **Жидкий цинк** | Грунт-протектор коррозии на базе акрилового связующего. Содержит 95% металлического цинка. Обеспечивает катодную защиту металла. Может использоваться как самостоятельное покрытие. | 18 кг | 7,2 €/кг |
| **Праймер НС** | Полиуретановый наполненный праймер для очень гладких либо сильно шероховатых оснований. Отлично запечатывает поры и обеспечивает высокую адгезию. | Комплект  8 кг | 6,0 €/кг |